Инструкция по перепрошивке приборов АвтоГРАФ серии 9.0 и старше.

Внимательно прочитайте её, прежде чем приступать к перепрошивке приборов!
Прошивать прибор надо достаточно быстро, пока прибор не вышел и режима перепрошивки.

1. Закройте все программы, которые могут общаться с устройством АвтоГРАФ (диспетчерскую программу, GSMConf, АвтоГРАФ контроль и т.п.)
2. Отключите все приборы АвтоГРАФ от питания и от USB, если они были подключены.
3. Запустите программу перепрошивки (она называется в соответствии с версией прошивки, которая в неё уже включена).
4. Подключите прибор к компьютеру через USB. Программатор переключит прибор на процедуру обновления прошивки и высветится окно "Отключите прибор и подключите заново". Нажмите "ОК"
5. Отключите прибор от USB и подключите второй раз. При этом загорится зеленый светодиод, а красный светодиод начнет моргать с частотой один раз в секунду. В программаторе высветится текущая версия прошивки в приборе и его серийный номер.
6. Нажмите кнопку "Прошить" и дождитесь окончания прошивки. Ни в коем случае не отключайте прибор от USB, пока процесс не завершится! При успешном окончании прошивки никаких сообщений не выводится. При ошибке появится сообщение об ошибке.
7. Отключите прибор от USB. Обновление прошивки завершено.

При прошивке большого количества приборов можно запустить программу перепрошивки с ключами nomessages и autowrite (например, ATG-9.62.exe -nomessages -autowrite). 
	nomessages - отключает сообщения (текст сообщений пишется в нижней части окна программы, при этом раздается звуковой сигнал).
	autowrite - запускает прошивку автоматически после подключения прибора.

В исключительном случае, если на пункте 4 программатор не обнаруживает прибор и не запускает процедуру обновления, то процедуру нужно запустить вручную. Для этого необходимо снять крышку прибора, замкнуть контакты BOOT (например, пинцетом или отрезком проволоки) и, удерживая их в замкнутом состоянии, подключить прибор к USB. Если появится соответствующая индикация - приступать непосредственно к 5 пункту. Расположение контактов BOOT на плате указано на рисунке look_me.jpg.

Прошивка подходит к приборам АвтоГРАФ-GSM и приборам АвтоГРАФ-GSM+.
После окончания прошивки приборов закройте программу перепрошивки во избежание конфликтов с другими программами, общающимися с приборами АвтоГРАФ.
